**Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór**

**WZÓR FORMULARZA OFERTY**

(pieczęć wykonawcy)

Zamawiający:

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Plac Teatralny 7, 87-100 Toruń

Strona WWW: http://www.mlynwiedzy.org.pl/

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nazwa i adres wykonawcy)

REGON ................................ NIP ………………………………….

tel./fax ……………………………… e-mail: ………………………………

osoba do kontaktu: ………………………………………………..…….

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych o przetargu

nieograniczonym pn. **„Dostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz z bramkami obrotowymi (kołowrotami) i bramkami uchylnymi dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” nr postępowania ………………**, my niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy lub Wykonawców, jeżeli ubiegają się
o udzielenie zamówienia wspólnie) składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia
i oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, uznajemy się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:.…………………………… (łączna wartość z tabeli)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | cena jednostkowa brutto w PLN | Ilość | Wartość (ilość x cena jednostkowa) brutto w PLN |
| 1. | System sprzedaży i rezerwacji biletów – oprogramowanie składające się z 8modułów opisanych w SIWZ (wraz z wdrożeniem, bezterminową licencją,gwarancją i wsparciem technicznym) |  |  |  |
| 2. | System sprzedaży i rezerwacji biletów – sprzęt (wraz z instalacją i gwarancją) |
| Komputer dla stanowiska kasowego |  | 2 |  |
| Zasilacz awaryjny dla stanowiska kasowego |  | 2 |  |
| Monitor do stanowiska kasowego |  | 2 |  |
| Komputer dla stanowiska sterującego |  | 1 |  |
| Monitor dla stanowiska sterującego |  | 1 |  |
| Szuflada na pieniądze dla stanowiska kasowego |  | 2 |  |
| Czytnik kodów kreskowych do stanowiska kasowego |  | 2 |  |
| Serwer |  | 1 |  |
| Zasilacz awaryjny dla serwera |  | 1 |  |
| Drukarka fiskalna |  | 2 |  |
| Drukarka biletów |  | 2 |  |
| Drukarka dokumentów |  | 1 |  |
| Kołowrót (opuszczane ramię) wraz ze sterownikiem i wyświetlaczem |  | 2 |  |
| Bramka uchylna |  | 2 |  |
| Wygrodzenia do strefy kontroli biletów |  | 1 |  |
| Poddruki biletowe |  | 100.000 |  |
| Palmtop z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych |  | 1 |  |
| 3. | Szkolenie administratorów oraz szkolenie użytkowników systemu sprzedaży i rezerwacji biletów – w terminie podanym przez Zamawiającego |  |  |  |
|  |  |  | **Razem** |  |

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze SIWZ oraz załącznikami będącymi jej integralną

częścią i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że projekt umowy, w tym warunki płatności, stanowiący załącznik do SIWZ

został przeze mnie zaakceptowany.

4. Oświadczam, że zaoferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami

osób trzecich.

5. Oświadczam, że akceptuję warunki gwarancji na prawidłowe działanie poszczególnych

elementów i urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia na warunkach określonych w

SIWZ.

6. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez

okres 30 dni, od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję samodzielnie / przy udziale podwykonawców,

powierzając im wykonanie następujących części zamówienia\*:

…..……………………………………………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………………………………………………

\* należy podać zakres powierzonych czynności

8. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oferta wraz załącznikami zawiera ……….. ponumerowanych i podpisanych stron zgodnie
z wymogami SIWZ.

10. Do oferty dołączamy szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia.

................................, …………..... .....................................................................

/miejscowość i data/ Podpis (podpisy) osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik do oferty**

**Specyfikacja techniczna zaoferowanego przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Wymagane minimalne parametry** | **Parametry oferowanego sprzętu****[w przypadku spełnienia wymogów minimalnych wpisać „TAK”, w pozostałych przypadkach podać parametry techniczne]** |
| 1. | Komputer dla stanowiska kasowego | * Procesor co najmniej dwurdzeniowy wykonany w technologii 45nm ; pamięcią cache L2 - 2 MB lub większą; taktowanie magistrali minimum 800 MHz; zestaw chłodzący (radiator + wentylator gwarantujące pracę w temperaturze bezpiecznej dla procesora);
* Pamięć RAM - DDR3; co najmniej 4 GB; o częstotliwości taktowania 1333 MHz współpracująca z płytą główną;
* Dysk Twardy o pojemności minimum 250 GB, interfejs SATA II, pamięć podręczna cache 16 MB, prędkości obrotowej 7200 obr./min;
* Płyta główna obsługująca standard SATA II ; wyposażona w co najmniej dwa gniazda pamięci DDR3 w technologii Non-ECC; zintegrowana gigabitowa karta sieciowa; zintegrowana karta dźwiękowa; zintegrowana karta graficzna; posiadająca co najmniej: 1 złącze PCI-E 16X; 1 złącze portu szeregowego COM; 8 złączy USB 2.0 (minimum 2 na przednim panelu); umożliwiająca pracę z 64 bitowymi systemami operacyjnymi;
* Nagrywarka DVD obsługująca standardy DVD+R, DVD-R, oparta o interfejs SATA;
* Obudowa typu Desktop z możliwością położenia lub postawienia o wysokości nie większej niż 12 cm, w kolorze czarnym z zasilaczem aktywnym minimum 320 Wat obsługującym płytę główną;
* Klawiatura tego samego producenta,
* Mysz tego samego producenta;
* System operacyjny Microsoft Windows 7 wraz z nośnikiem oprogramowania, umożliwiający bezproblemową pracę pakietów programów biurowych będącego częścią niniejszego zestawu; obsługujący instrukcje 64-bitowe, w pełni obsługujący 8GB pamięci operacyjnej;
* Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy lub dłuższa świadczona w miejscu instalacji sprzętu,
* Czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego;
* Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta;
* W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego;
 |  |
| 2. | Zasilacz awaryjny dla stanowiska kasowego | * Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: minimum 3,5 min.;
* Liczba gniazd z potrzymaniem 4 x PL (10A);
* Liczba gniazd wyjściowych z ochroną antyprzepięciową: 4 x PL (10A);
* Posiada zimny start;
* Zakres napięcia wyjściowego w trybie podstawowym od 180-266 V;
* Typ obudowy desktop;
* Gwarancja minimum 24 miesiące;
 |  |
| 3. | Monitor do stanowiska kasowego | * Ekran panoramiczny LED o przekątnej 19";
* Kolor obudowy czarny;
* Typ matrycy LED-Backlit;
* Wielkość plamki 0.283;
* Kąt widzenia poziomy /pionowy 170 / 160;
* Częstotliwość odchylania pionowego 50 - 76 HZ;
* Częstotliwość odchylania poziomego 30 - 83 KHZ;
* Jasność 250 CD/M2;
* Kontrast 12000000:1;
* Czas reakcji 5 MS;
* Rozdzielczość fizyczna 1440 X 900 (16:10);
* Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 MILIONA;
* Wbudowane głośniki;
* Wejścia VGA/D-SUB;
* Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy;
 |  |
| 4. | Komputer dla stanowiska sterującego | * Procesor co najmniej dwurdzeniowy wykonany w technologii 45nm ; pamięcią cache L2 - 2 MB lub większą; taktowanie magistrali minimum 800 MHz; zestaw chłodzący (radiator + wentylator gwarantujące pracę w temperaturze bezpiecznej dla procesora);
* Pamięć RAM - DDR3; co najmniej 4 GB; o częstotliwości taktowania 1333 MHz współpracująca z płytą główną;
* Dysk Twardy o pojemności minimum 250 GB, interfejs SATA II, pamięć podręczna cache 16 MB, prędkości obrotowej 7200 obr./min;
* Płyta główna obsługująca standard SATA II ; wyposażona w co najmniej dwa gniazda pamięci DDR3 w technologii Non-ECC; zintegrowana gigabitowa karta sieciowa; zintegrowana karta dźwiękowa; zintegrowana karta graficzna; posiadająca co najmniej: 1 złącze PCI-E 16X; 1 złącze portu szeregowego COM; 8 złączy USB 2.0 (minimum 2 na przednim panelu); umożliwiająca pracę z 64 bitowymi systemami operacyjnymi;
* Nagrywarka DVD obsługująca standardy DVD+R, DVD-R, oparta o interfejs SATA;
* Obudowa typu Desktop z możliwością położenia lub postawienia o wysokości nie większej niż 12 cm, w kolorze czarnym z zasilaczem aktywnym minimum 320 Wat obsługującym płytę główną;
* Klawiatura tego samego producenta,
* Mysz tego samego producenta;
* System operacyjny Microsoft Windows 7 wraz z nośnikiem oprogramowania, umożliwiający bezproblemową pracę pakietów programów biurowych będącego częścią niniejszego zestawu; obsługujący instrukcje 64-bitowe, w pełni obsługujący 8GB pamięci operacyjnej;
* Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy lub dłuższa świadczona w miejscu instalacji sprzętu;
* Czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego;
* Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta;
* W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego;
 |  |
| 5. | Monitor dla stanowiska sterującego | * Ekran panoramiczny LED o przekątnej 19";
* Kolor obudowy czarny;
* Typ matrycy LED-Backlit;
* Wielkość plamki 0.283;
* Kąt widzenia poziomy /pionowy 170 / 160;
* Częstotliwość odchylania pionowego 50 - 76 HZ;
* Częstotliwość odchylania poziomego 30 - 83 KHZ;
* Jasność 250 CD/M2;
* Kontrast 12000000:1;
* Czas reakcji 5 MS;
* Rozdzielczość fizyczna 1440 X 900 (16:10);
* Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 MILIONA;
* Wbudowane głośniki;
* Wejścia VGA/D-SUB;
* Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy;
 |  |
| 6. | Szuflada na pieniądze do stanowiska kasowego | * Metalowe prowadnice;
* Kolor obudowy czarny;
* 8 przegród na banknoty dostosowane do polskich banknotów i banknotów EURO;
* Otwierana poleceniem z kasy;
* Wysokość nie większa niż 13 cm, szerokość nie większa niż 420 cm;
* Wyjmowany pojemnik na bilon;
* Możliwość montażu szuflady pod blatem;
* Gwarancja minimum 12 miesięcy;
 |  |
| 7. | Czytnik kodów kreskowych do stanowiska kasowego | * odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), także złej jakości i uszkodzonych;
* szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę;
* duży zasięg odczytu ( 0-44 cm);
* uchwyt pistoletowy (zapewnia komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania);
* norma przemysłowa IP41;
* odporność na upadki (30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m);
* dwa tryby pracy: automatyczny i manualny;
* wyposażony w podstawkę;
* interfejs USB;
* automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla;
* Obudowa plastikowa czarna;
* Gwarancja minimum 12 miesięcy;
 |  |
| 8. | Serwer  | * Typ chipsetu Intel 5520 lub równoważny;
* Procesor Intel Xeon Quad-Core E5606 2,13Ghz lub równoważny;
* Możliwość obsługi minimum 2 procesorów;
* Obsługiwane typy pamięci DDR3 1333 ECC;
* Pamięć operacyjna minimum 2 GB;
* Maksymalna pojemność pamięci minimum 32 GB;
* Ilość gniazd pamięci minimum 10 szt.;
* Twarde dyski minimum 250GB 2 szt.;
* Minimalna liczba obsługiwanych dysków 4 szt.;
* Zintegrowana karta graficzna;
* Karta sieciowa  gigabitowa 2 szt.;
* Kontroler dysków z obsługą RAID 1,0,10,5,50 wraz z podtrzymaniem bateryjnym;
* Obudowa typu Tower;
* Wbudowany zasilacz  o minimalnej mocy 450 W;
* Wspierane systemy operacyjne minimum Red Hat Enterprise Linux, VMware ESX;
* Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy lub dłuższa świadczona w miejscu instalacji sprzętu
* Czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego
* Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta;
* W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego;
 |  |
| 9. | Drukarka fiskalna | * Drukująca kody kreskowe typu EAN128; Szybkość mechanizmu drukującego minimum 150 mm/s;
* Długość rolki papieru minimum 100 m;
* Przechowywanie kopii paragonów na nośniku danych (moduł kopii elektronicznej na karcie SD);
* Możliwość wymiany akumulatora bez konieczności rozkręcania urządzenia;
* Komunikacja z komputerem za pomocą portów USB i COM;
* Kolor obudowy czarny (wszystkie urządzenia wchodzące w skład stanowiska kasowego muszą mieć ten sam kolor: monitor, skaner kodów kreskowych, klawiatura, myszka, drukarka biletów);
* Wykonawca musi posiadać uprawnienia wydane przez producenta urządzenia do serwisowania dostarczonych urządzeń (w tym do fiskalizacji tych urządzeń);
* Wyświetlacz dla klienta LCD (4 wiersze po 20 znaków z podświetleniem);
* Jeden mechanizm termiczny z 40 znakami na wiersz;
* Interfejsy: 2xRS232, USB;Gwarancja producenta na urządzenie minimum 12 miesięcy; gwarancja na pamięć fiskalną minimum 24 miesiące;
 |  |
| 10. | Drukarka biletów | • Drukująca bilety w technologii termicznej i termotransferowej,• Drukarka powinna być wyposażona w fabrycznie zamontowany obcinacz biletów,• Minimalna szybkość powinna wynosić minimum 152 mm/s,• Obsługa papieru z możliwością cięcia o grubości do 180 g/m²,• Obsługa maksymalnej szerokości papieru 112 mm,• Możliwość zmiany materiałów eksploatacyjnych bez konieczności używania narzędzi,• Możliwość konfiguracji wszystkich ustawień z poziomu komputera podłączonego do takiej drukarki,• Możliwość wydruku kodów kreskowych CODE3OF9, 2OF5, EAN8,• Możliwość komunikacji z komputerem za pomocą portu USB,• Możliwość rozpoznawania końca biletu jako szczelina (gap) lub czarny marker (black point),• Gwarancja na drukarkę minimum 24 miesiące, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych takich jak np. gilotyna 12 miesięcy; |  |
| 11. | Drukarka dokumentów | * Technologia druku: laserowa;
* Maksymalny rozmiar nośnika A4;
* Rozdzielczość 1200x1200 DPI;
* Szybkość druku w czerni co najmniej 25 stron/min.;
* Standardowo moduł automatycznego wydruku dwustronnego;
* Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach operacyjnych z rodziny Microsoft Windows, Mac OS;
* Pamięć standardowa co najmniej 128 MB;
* Karta sieciowa Gigabit Ethernet;
* Złącze zewnętrzne USB 2.0;
* Interfejs sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n;
* Pojemność podajnika papieru minimum 150 arkuszy;
* Kolor urządzenia: czarny;
* Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.

  |  |
| 12. | Kołowrót (opuszczane ramię) wraz ze sterownikiem i wyświetlaczem | * W komplecie transformator 230/24V AC do zamontowania w przygotowanej szafie elektrycznej;
* Wbudowany napęd wspomagający przechodzenie;
* Obudowa i opuszczane ramiona wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej;
* Wszystkie wewnętrzne elementy stalowe ocynkowane;
* Dwukierunkowy mechanizm;
* Wyłączenie zasilania lub sygnał z centralki p.poż powoduje złożenie ramienia i samoczynne ustawienie go w pionie co daje możliwość szybszego przechodzenia bez potrzeby popychania ramion kołowrotu;
* Wbudowane sprzęgła regulujące siłę wspomagania ruchu ramion;
* Dostęp do wnętrza chroniony zamkiem co utrudnia nieuprawnioną ingerencję;
* Wymiary obudowy: Dług. x Szer. x Wys. (ramię) 1075 x 254 x 1000mm (465mm);
* Sposób mocowania: wyprowadzone z podłoża gwintowane szpilki stalowe ocynkowane M10 wystające ponad poziom 30-50mm;
* Zasilanie 24V AC;
* Minimalna przepustowość praktyczna / maksymalna 900 osób na godzinę / 35 osób na minutę;
* Czas obrotu ramienia o 120o 1s;
* Światło przejścia 500 mm;
* Impuls sterujący otwarciem wolne styki zwierne lub impuls napięciowy 12 lub 24V / 0,05s do 1s;
* Impuls potwierdzenia wykonania przejścia: 0,2s wolne styki zwierne;
* Wyjścia dla zewnętrznych lamp i sygnalizatora akustycznego 2 x 10W/24VAC 1 x 12VDC/0.2A;
* Temperatura pracy: od -30˚C do + 40˚C;
* Wyposażony w sterownik współpracujący z systemem sprzedaży biletów, który posiada:
	+ Czytnik kodów kreskowych odczytujący kody kreskowe biletów w standardzie CODE128;
	+ Wyświetlacz graficzny skierowany w stronę przejścia;
* Komunikacja z modułem oprogramowania, który steruje kołowrotem za pomocą magistrali RS485;
* Podłączenie za pomocą dwużyłowego przewodu 2x0,5mm;
* Obudowa sterownika wykonana z takiego samego materiału jak pokrywa kołowrota;
* Gwarancja minimum 36 miesięcy;
 |  |
| 13. | Bramka uchylna | BRAMKA UCHYLNA MECHANICZNA* polerowana kolumna i skrzydło wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej;
* jednokierunkowy mechanizm ze sprężyną powrotną;
* wbudowany zamek;
* możliwość zablokowania obrotu skrzydła w pozycji zamknięcia i wychylenia;
* samoczynny powrót skrzydła do położenia zagradzającego;
* stopa przykryta talerzem nierdzewnym maskującym mocowanie;
* średnica podstawy wraz z talerzem 150 mm;
* średnica kolumny 50mm;
* mocowanie - otwory tarczy mocującej 4 x Φ9mm / na średnicy 120mm;
* wysokość 1000 mm;
* długość ramienia 870 mm;
* poziomy poprzeczek 600 i 900 mm;
* kąt obrotu 90 stopni;
* światło przejścia 900 mm;
* temperatura pracy: od -30˚C do + 40˚C;
* sposób blokowania kluczyk;
* Gwarancja minimum 12 miesięcy;

BRAMKA UCHYLNA ELEKTRYCZNA* polerowana kolumna i skrzydło wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej;
* dwukierunkowy mechanizm działania, ramię po otwarciu powraca pod działaniem sprężyny;
* sposób blokowania: ryglowana elektrycznie, bez napędu;
* zwolnienie blokady następuje odcięciem zasilania jednego z rygli;
* stopa przykryta talerzem nierdzewnym maskującym mocowanie;
* średnica podstawy wraz z talerzem 150 mm;
* średnica kolumny 50mm;
* mocowanie - otwory tarczy mocującej 4 x Φ9mm / na średnicy 120mm;
* wysokość 1000 mm;
* długość ramienia 870 mm;
* poziomy poprzeczek 600 i 900 mm;
* kąt obrotu 90 stopni;
* światło przejścia 900 mm;
* temperatura pracy: od -30oC do + 40oC;
* gwarancja minimum 36 miesięcy;
 |  |
| 14.  | Wygrodzenia do strefy kontroli biletów | * ok. 10 mb poprzeczki, 6 x słupek ze złączkami, całość wykonana z polerowanej stali nierdzewnej 0H18N9;
 |  |
| 15. | Poddruki biletowe | * + Materiał papier termiczny 175 gram;
	+ Wymiary 2" x 3" (50,8mm x 101,6mm);
	+ Kolorystyka 0/4 + czarny znacznik;
	+ Dostosowane do drukarki wyposażonej w obcinacz biletów
 |  |
| 16. | Palmtop z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych | * Wyposażony z system operacyjny Windows CE 5.0 lub nowszy kompatybilny z modułem kontroli biletów systemu sprzedaży biletów;
* Przystosowany do pracy w ciężkich warunkach (norma IP54);
* W zestawie - zapasowa bateria o poj. co najmniej 2000 mAh;
* Karta sieci bezprzewodowej WIFI A/B/G;
* Wbudowany laserowy czytnik kodów;
* Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna poprawnego odczytu kodu np. (sygnał dźwiękowy i dodatkowo świecąca dioda na kolor zielony);
* Gniazdo Micro Secure Digital (rozszerzenie pamięci);
* Wyświetlacz z ekranem dotykowym;
* Klawiatury alfanumeryczna (23 klawisze);
* Odporny na upadki z wysokości 1.2 m;
* Waga do 300 g;
* Wyposażony w oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa na wypadek rozładowania urządzenia;
* Wyposażony w oprogramowanie pozwalające na zablokowanie możliwości uruchamiania innych aplikacji niż aplikacji do kontroli biletów;
* Gwarancja minimum 12 miesięcy;
 |  |
| 17. | Zasilacz awaryjny dla serwera | * Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: minimum 19 min.;
* Moc skuteczna 700W;
* Interfejs RJ-11, RJ-45;
* Ilość gniazd sieciowych min. 4;
* Spełniane Normy i Certyfikaty CE, RoHS,REACH: Contains No SVHCs;
* Gwarancja minimum 24 miesiące;
 |  |

 ………………………………. ……………………………………………………………………

 Miejscowość, data podpis/y osoby (osób) uprawnionych

 do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór**

(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**

Ja niżej podpisany\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(oznaczenie Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i

wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz z bramkami obrotowymi (kołowrotami) i bramkami uchylnymi dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”
**o ś w i a d c z a m**, że na dzień składania ofert Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

miejscowość i data Podpis (podpisy) osób uprawnionych

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór**

(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**o braku podstaw do wykluczenia**

Ja niżej podpisany\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(oznaczenie Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i

wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz bramkami obrotowymi (kołowrotami) i bramkami uchylnymi dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”
**o ś w i a d c z a m**, że na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy, którego reprezentuje, z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na co przedkładam stosowne załączniki.

Lista załączników:

1……

2……

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

miejscowość i data Podpis (podpisy) osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór**

(pieczęć wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

Wykaz wykonanych dostaw Wykonawcy:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(oznaczenie Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę
i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz z bramkami obrotowymi (kołowrotami) i bramkami uchylnymi dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Odbiorca | Data wykonania | Wartość zamówienia brutto | Przedmiot zamówienia  | wykonawca |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał, czy doświadczenie, na które się powołuje jest jego własnym doświadczeniem, czy doświadczeniem innych podmiotów niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

miejscowość i data Podpis (podpisy) osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór**

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ WYKAZ OSÓB biorących udział w realizacji zamówienia**

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, którymi będzie dysponował

Wykonawca:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(oznaczenie Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i

wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów wraz z bramkami obrotowymi (kołowrotami) i bramkami uchylnymi dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię, nazwisko i rola w niniejszym zamówieniu | Opis doświadczenia, nazwa projektu i rola w projekcie | Kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia | Forma zatrudnienia lub udostępnienia | Podmiot zatrudniający lub udostępniający |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

\* Poziom szczegółowości opisu doświadczenia musi odpowiadać opisowi doświadczenia,
o którym mowa w Rozdziale V ust.1 pkt c)

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

miejscowość i data Podpis (podpisy) osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy